|  |
| --- |
| 智能监测预警系统产品选型表 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 安装方式 | 监测范围 | 尺寸mm | 用法 |
| 1 | 有源无线测温传感器 | ZWY-FSQ-A | 捆绑 | -25～200℃ | 38x35x24 | 电气节点 |
| 2 | 无源无线测温传感器 | ZWY-FSQ-B | 捆绑 | -25～200℃ | 46x35x21 | 电气节点 |
| 3 | 无源无线微型测温传感器 | ZWY-FSQ-C | 捆绑 | -25～200℃ | 28x23x12 | 电气节点 |
| 4 | 有源螺栓式无线测温传感器 | ZWY-FSQ-D | 螺栓紧固 | -25～200℃ | 62x45x22 | 电气节点 |
| 5 | 有源吸附式无线测温传感器 | ZWY-FSQ-F | 磁铁吸附 | -25～200℃ | 62x45x22 | 设备外壳 |
| 6 | 有源多路无线测温传感器 | ZWY-FSQ-S | 捆绑 | -30～100℃ | 38x35x24 | 电气节点 |
| 7 | 有源高温无线测温传感器 | ZWY-FSQ-XA | 针型插入 | 0～350℃ | 200x100x60 | 风道烟道内部 |
| 8 | 有源高温无线测温传感器 | ZWY-FSQ-XB | 管型插入 | 0～1400℃ | 200x100x60 | 窑炉烟道内部 |
| 9 | 有源高温无线测温传感器 | ZWY-FSQ-XC | 螺钉固定 | 0～350℃ | 200x100x60 | 窑炉管道浅表 |
| 10 | 有源高温无线测温传感器 | ZWY-FSQ-XD | 垫片固定 | 0～350℃ | 200x100x60 | 窑炉管道外壁 |
| 11 | 有源高温无线测温传感器 | ZWY-FSQ-XE | 贴片固定 | 0～350℃ | 200x100x60 | 风道烟道外表 |
| 12 | 有源无线温湿度传感器 | ZWY-FSQ-H | 磁吸、导轨 | 0～99.9%RH | 90x86x42 | 电气柜内 |
| 13 | 光纤测温传感器 | ZWY-FSQ-G | 铺设缠绕 | -40～120 | Ф3 | 电缆桥架、电缆沟、皮带廊桥 |
| 14 | 智能电气参数远程监测终端 | ZWY-A1800-D | 面板开孔138x138mm | U，I、P、Q，S、F、 EP、EQ、cos∮ | 142x142x96 | 信号：三相电压（400V/100V），三相电流（5A/1A）柜内 |
| 15 | 无线测温接收器 | ZWY-JSQ-A | 面板嵌入 |  | 95x95x70 | 面板式 |
| 16 | 无线测温接收器 | ZWY-JSQ-B | 壁挂 |  | 150x130x72 | 壁挂式 |
| 17 | 集成式智能测控终端 | ZWY-JSQ-J | 壁挂 |  | 300x400x200 | 集成+声光报警 |
| 18 | 光纤测温接收器 | ZWY-JSQ-G | 箱内 |  | 432x455x175 | 5000米x4 |
| 19 | 无线传输单元 | ZWY-GPRS-A | 箱内 |  | 85x80x25 | 全网通 |
| 20 | 智能中文语音报警器 | ZWY-BJQ-Y | 壁挂 |  | 100x75x270 | 中文语音合成 |